{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["ANEXO 1 BIENES FNCE","ANEXO 1 SERVICIOS FNCE","ANEXO 1 BIENES Y SERVICIOS GEE","Listas","GLOSARIO","Hoja4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":17,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ANEXO 1 BIENES FNCE","index":0,"n_rows":189,"n_cols":4,"rows_kept":189,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[165,1,165,3],[167,1,167,3],[14,1,14,3],[133,1,133,3],[135,1,135,3],[158,1,158,3],[164,1,164,3],[116,1,116,3],[118,1,118,3],[65,1,65,3],[71,1,71,3],[83,1,83,3],[111,1,111,3],[29,1,29,3],[87,1,87,3],[1,2,1,3],[49,1,49,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[47,1,47,3],[6,1,6,3],[8,1,8,3],[41,1,41,3],[31,1,31,3],[2,1,3,3]]}
[]
[]
[null,"LISTA DE BIENES PARA PROYECTOS DE FNCE OBJETO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS - LEY 1715 DE 2014\nBORRADOR"]
[]
[null,"Los elementos, equipos y/o maquinaria que hacen parte de la infraestructura eléctrica se encuentran al final del listado, el cual es válido para cualquier tipo de proyecto FNCE*"]
[]
[null,"PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS"]
[null,"ELEMENTO, EQUIPO Y/O MAQUINARIA","ETAPA","COMENTARIO / CONDICIONAL"]
[null,"Requeridos para medición del potencial energético solar y otros parámetros."]
[null,"Equipos de medición del recurso solar","Preinversión","Radiometro, Piranómetro, Pirheliometro, Heliografo. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Seguidores solares","Preinversión e Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Datalogger","Preinversión e Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Estaciones meteorológicas","Preinversión e Inversión","Medidores de velocidad y dirección de viento, temperatura, humedad relativa, presión, material particulado, requeridas para la caracterización y diseños de parques solares. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Unidad funcional","Inversión","De acuerdo con resolución expedia por la DIAN. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Requeridos para el desarrollo del proyecto "]
[null,"Paneles/modulos o celdas fotovoltaicas","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) ","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Reguladores o controladores de carga","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Baterías solares (de ciclo de descarga profunda): Puede ser de plomo-acido, ions de litio, niquel cadmio, u otro.","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Optimizadores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Bases / marcos / estructuras diseñadas para montar, anclar e instalar paneles","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Cajas combinadoras","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de tracking","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Conectores MC4","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Cables solares DC","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales. (No incluye accesorios)"]
[null,"Equipos de compensación de potencia reactiva","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos para la reducción de armónicos","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Unidad funcional","Inversión","De acuerdo con resolución expedia por la DIAN. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[]
[null,"PROYECTOS Y SISTEMAS EÓLICOS"]
[null,"EQUIPO","ETAPA","COMENTARIO / CONDICIONAL"]
[null,"Requeridos para medición del potencial energético solar y otros parámetros."]
[null,"Equipos LIDAR","Preinversión ","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos SODAR","Preinversión ","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Torres de medición","Preinversión ","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Anemómetros","Preinversión e Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Veletas","Preinversión e Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Data Logger","Preinversión e Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Estaciones meteorológicas","Preinversión e Inversión","Medidores de velocidad y dirección de viento, temperatura, humedad relativa, presión, material particulado, requeridas para la caracterización del potencial y diseños de parques eólicos. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos de alimentación DC/AC","Preinversión ","Alimentación para la estación de medición de manera autónoma (Paneles solares, reguladores DC, baterías). Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Unidad funcional","Inversión","De acuerdo con resolución expedia por la DIAN. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Requeridos para el desarrollo del proyecto "]
[null,"Aerogeneradores (como un todo)","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Torres de aerogeneradores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Luces de obstrucción y desviadores","Inversión","Señalización instalada en las torres para la aeronavegación. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Unidad funcional","Inversión","De acuerdo con resolución expedia por la DIAN. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[]
[null,"PROYECTOS Y SISTEMAS PARA USO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA  (Exclusivamente para generación de energía eléctrica)"]
[null,"EQUIPO","ETAPA","COMENTARIO / CONDICIONAL"]
[null,"Requeridos para desarrollo de proyectos de Biogás"]
[null,"Biodigestores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Materiales para construcción de digestores, post-digestores y tanques de almacenamiento","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos de medición de producción de biogás y concentración de metano","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos para desulfurización de biogás (y remoción de impurezas)","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos para remoción de CO2 de biogás (equipos para producción de biometano)","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Ventiladores / sopladores para flujo de biogás","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Válvulas","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Trampas: de ácido sulfhídrico, de llama, de agua","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Calderas","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Hornos","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Teas de emergencia","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Bombas para flujo de sustratos en plantas de biogás","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Tuberías en plantas de biogás, incluyendo tuberías de polietileno de alta densidad","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Dispositivos de control y automatización de procesos anaerobios","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Unidad funcional","Inversión","De acuerdo con resolución expedia por la DIAN. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Requeridos para desarrollo de proyectos de Gasificación"]
[null,"Gasificadores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de purificación del gas","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Turbinas de gas y de vapor","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Generadores de vapor","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Unidad funcional","Inversión","De acuerdo con resolución expedia por la DIAN. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Requeridos para desarrollo de proyectos de Pirolización"]
[null,"Bunkers (almacenamiento de resiudos)","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Trituradoras","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Hornos rotatorios para pirolisis","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Cámaras de combustión","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Separador magnético","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Turbogeneradores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Calderas","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Filtros de manga","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Catalizadores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Ventiladores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Unidad funcional","Inversión","De acuerdo con resolución expedia por la DIAN. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Requeridos para el desarrollo de proyectos de producción de energía de cultivos energéticos"]
[null,"Equipos y componentes para la producción de cultivos energéticos","Inversión","Entre otros, equipos como: torre de madereo, skidder, harvester, brazo cargador, carreto cosechador, winche o cabestrante, astillador de madera, tractores, gruas y grapas. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de riego y drenaje","Inversión","Equipos para el sistema de riego y drenaje empleados en el establecimiento de cultivos con propósitos energéticos (incluye tuberías de PVC, CPVC, válvulas, tanques, bombas). Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipo para mecanización del terreno y extracción de madera","Inversión","Subsoladores, rastra, caballoneador, taipa, cortamalezas, sembradora. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de generación / cogeneración"]
[null,"Motores de CI diseñados para operar con biogas o biocombustibles","Inversión","Que vayan a ser operados exclusivamente o en más de un 50% de su producción con dicho tipo de combustible. Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Calderas para operar con biomasa, biogás o sus derivados, asi como equipos para adaptación de calderas para uso con biomasa, biogás o sus derivados","Inversión","Si es necesario que sean calderas para operar con este tipo de combustible. Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Turbinas de condensación para operar con biogas","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Turbinas de contra-presión para operar con biogas","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Incineradores de residuos y sus componentes para la recuperación de calor para la tecnología “waste to energy”","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Bio-refinerias para transformación de residuos sólidos urbanos en biocombustibles líquidos","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Generadores","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Recuperadores de calor","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de pretratamiento de agua","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de tratamiento de gases de chimenea de las calderas","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas recuperadores de condensados","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas cerrados de refrigeración de auxiliares y turbina","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistema abierto de refrigeración mediante torres de enfriamiento con agua o aerocondensadores","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de calentamiento de agua / recuperación de calor residual","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Válvulas, reguladores y sistemas de control","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistema de retorno de condensado, precalentamiento y desgasificador  ","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Plantas de tratamiento de agua ","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de aire comprimido ","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos para laboratorio","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de racks y tuberías ","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de drenajes y canalizaciones subterráneas ","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Estructuras","Inversión","Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y  esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Unidad funcional","Inversión","De acuerdo con resolución expedia por la DIAN. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Otras tecnologías"]
[null,"Máquinas pelletizadoras","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos para la preparación y transformación de biomasa","Inversión","Equipos de torrefacción, secadores de biomasa, maquinas briquetizadoras.  Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos para el transporte de biomasa","Inversión","Transportadores de tornillo sinfín, elevadores de cangilones, transportadores de cadena Redler, sinfines, transportadores de banda. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[]
[null,"PROYECTOS Y SISTEMAS PARA PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS  (Unicamente para proyectos menores o iguales a 10 MW)"]
[null,"EQUIPO","ETAPA","COMENTARIO / CONDICIONAL"]
[null,"Equipos y componentes para planta"]
[null,"Tuberías","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Chimeneas de equilibrio, aliviaderos","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Válvulas y compuertas","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Turbinas","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Turbogeneradores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Dispositivos de regulación y tubos difusores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Bombas y motores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Elementos hidromecámicos","Inversión","Rejas coladeras y equipo limpia rejas. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Generadores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Transformadores de excitación y retificadores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos de regulación de tensión, equipo de regulación de velocidad, control, protección y medida","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos de medición","Preinversión e Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Unidad funcional","Inversión","De acuerdo con resolución expedia por la DIAN. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[]
[null,"PROYECTOS Y SISTEMAS GEOTÉRMICOS  (Exclusivamente para generación de energía eléctrica)"]
[null,"EQUIPO","ETAPA","COMENTARIO / CONDICIONAL"]
[null,"Requeridos para el desarrollo del proyecto "]
[null,"Bombas centrífugas, electrosumergibles, de calor geotérmicas","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Válvulas","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Silenciadores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Desarenadoras","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Tuberías de vapor, salmuera","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Separadores de vapor o de humedad","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Tanques de almacenamiento","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Intercambiadores de calor, evaporadores o condensadores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Turbinas","Inversión","Especial para aplicaciones geotérmicas (materiales especiales y potección contra la corrosión debido a la naturaleza del vapor - especialmente en rotor, aspas y tobera). Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Generadores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Instrumentos de medida de presión (manómetro), temperatura y flujo másico de fluidos y vapor","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Eyectores de vapor (NCG & H2S)","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Compresores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de condensado: condensadores, torres de enfriamiento (tipo humedo, tipo seco)","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Depuradores","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Elementos estructurales de pozos (de producción y de re-inyección)","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Removedores y filtros","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas anti explosión duante perforación","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Cámara de flash","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de recolección y transporte de vapor a la planta","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Sistemas de recolección y transporte de fluidos (salmuera y condensado) a los pozos de reinyección","Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Unidad funcional","Inversión","De acuerdo con resolución expedia por la DIAN. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Requeridos para exploración"]
[null,"Equipos para prospección geofísica y geoquímica","Preinversión e Inversión","Para aplicaciones geotérmicas. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos de perforación","Preinversión e Inversión","Para aplicaciones geotérmicas en perforaciones de gradiente y perforaciones exploratorias profundas. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos para monitoreo de temperatura","Preinversión e Inversión","Para aplicaciones geotérmicas. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Equipos de laboratorio para análisis geoquímicos y geológicos","Preinversión e Inversión","Para aplicaciones geotérmicas. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[null,"Instalaciones superficiales para prueba de pozos","Preinversión e Inversión","Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales."]
[]
[null,"INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (PARA TODOS LOS PROYECTOS DE FNCE)*"]
[null,"EQUIPO","ETAPA","COMENTARIO / CONDICIONAL"]
[null,"Equipos y componentes para el sistema"]
[null,"Medidores bidireccionales ","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Medidores Inteligentes","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Transformadores (de potencia, medida e instrumentación)","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Celdas AC/DC","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Contadores","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos)","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Alambres y cables en AC","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE. (No incluye accesorios)"]
[null,"Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE. (No incluye accesorios)"]
[null,"Bandejas portacables","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Barrajes","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Cajas y conduletas","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Fusibles y porta fusibles","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Interruptores de baja tensión","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallemiento","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Unidades de potencia ininterrumpida (UPS)","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) ","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Sistema de monitoreo, control y automatización ","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"Subestación o Power Station","Inversión","Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales. Uso exclusivo para FNCE."]
[null,"BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías)","Inversión","Únicamente si es complementario del proyecto de generación con FNCE. Debe cumplir RETIE o normas técnicas nacionales o internacionales."]

{"sheet":"ANEXO 1 SERVICIOS FNCE","index":1,"n_rows":85,"n_cols":4,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,1,51,3],[34,1,34,3],[65,1,65,3],[19,1,19,3],[1,2,1,3],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3]]}
[]
[]
[null,"LISTA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE FNCE OBJETO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS - LEY 1715 DE 2014"]
[]
[null,"PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS"]
[null,"SERVICIO","ETAPA","CONDICIONAL O COMENTARIO"]
[null,"Asesoría y consultoría especializada","Preinversión e Inversión","Técnica (estudio de pre-factibilidad; estudio de factibilidad; estudios de suelos; estudios geotécnicos; instalación de estaciones meteorológicas; estudios de flujo de potencia y generación de energía). Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Certificación RETIE","Inversión","Para proyectos con potencias menores a 1MW"]
[null,"Diseño e ingeniería del sistema","Preinversión e Inversión","Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle."]
[null,"Estudios de valoración de potencial","Preinversión "]
[null,"Estudios estructurales","Preinversión e Inversión","Para estructuras en techos"]
[null,"Estudios de conexión.","Preinversión e Inversión","No incluye costos asociados con contratos de conexión. "]
[null,"Transporte asociado al traslado de componentes al sitio de instalación","Preinversión e Inversión"]
[null,"Suministro, instalación y puesta en operación del sistema. ","Inversión","(Proyectos Llave en mano) Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Fabricación y suministro.","Inversión","Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Instalación y montaje del sistema.","Inversión","Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema.","Inversión","(No incluye líneas de vida móviles ni sistemas temporales para trabajo en alturas)"]
[null,"Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema ","Inversión "]
[]
[null,"PROYECTOS Y SISTEMAS EÓLICOS"]
[null,"SERVICIO","ETAPA","CONDICIONAL O COMENTARIO"]
[null,"Asesoría y consultoría especializada","Preinversión e Inversión","Técnica (estudio de pre-factibilidad; estudio de factibilidad; estudios de suelos; estudios geotécnicos; instalación de estaciones meteorológicas; estudios de flujo de potencia y generación de energía). Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Certificación RETIE","Inversión","Para proyectos con potencias menores a 1MW"]
[null,"Diseño e Ingeniería del sistema","Preinversión e Inversión","Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle."]
[null,"Estudios de valoración de potencial","Preinversión "]
[null,"Estudios de conexión.","Preinversión e Inversión","No incluye costos asociados con contratos de conexión. "]
[null,"Transporte asociado al traslado de componentes al sitio de instalación","Preinversión e Inversión"]
[null,"Suministro, instalación y puesta en operación del sistema. ","Inversión","(Proyectos Llave en mano) Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Fabricación y suministro.","Inversión","Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Instalación y montaje del sistema.","Inversión","Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema.","Inversión"]
[null,"Obras civiles y estructurales para efectos de medición del recurso eólico","Inversión"]
[null,"Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema ","Inversión "]
[]
[null,"PROYECTOS Y SISTEMAS PARA USO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA (Exclusivamente para generación de energía eléctrica)"]
[null,"SERVICIO","ETAPA","CONDICIONAL O COMENTARIO"]
[null,"Asesoría y consultoría especializada","Preinversión e Inversión","Técnica (estudio de pre-factibilidad; estudio de factibilidad; estudios de suelos; estudios geotécnicos; instalación de estaciones meteorológicas; estudios de flujo de potencia y generación de energía). Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Certificación RETIE","Inversión","Para proyectos con potencias menores a 1MW"]
[null,"Diseño e Ingeniería del sistema","Preinversión e Inversión","Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle."]
[null,"Estudios de valoración de potencial","Preinversión "]
[null,"Estudios de conexión.","Preinversión e Inversión","No incluye costos asociados con contratos de conexión. "]
[null,"Transporte asociado al traslado de componentes al sitio de instalación","Preinversión e Inversión"]
[null,"Suministro, instalación y puesta en operación del sistema. ","Inversión","(Proyectos Llave en mano) Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Fabricación y suministro.","Inversión","Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Instalación y montaje del sistema.","Inversión","Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema.","Inversión"]
[null,"Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema ","Inversión "]
[null,"Construcción de digestores; post-digestores y tanques de almacenamiento","Inversión"]
[null,"Construcción de lagunas","Inversión"]
[null,"Construcción de instalaciones de recibo y acopio de biomasa para ser usada con fines energéticos","Inversión"]
[]
[null,"PROYECTOS Y SISTEMAS PARA PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS  (Unicamente para proyectos menores o iguales a 10 MW)"]
[null,"SERVICIO","ETAPA","CONDICIONAL O COMENTARIO"]
[null,"Asesoría y consultoría especializada","Preinversión e Inversión","Técnica (estudio de pre-factibilidad; estudio de factibilidad; estudios de suelos y batimetrías; estudios geotécnicos;  estudios de hidrología e ingeniería hidráulica instalación de estaciones meteorológicas; estudios de flujo de potencia y generación de energía). Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Certificación RETIE","Inversión","Para proyectos con potencias menores a 1MW"]
[null,"Diseño e Ingeniería del sistema","Preinversión e Inversión","Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle."]
[null,"Estudios de valoración de potencial","Preinversión "]
[null,"Estudios de conexión.","Preinversión e Inversión","No incluye costos asociados con contratos de conexión. "]
[null,"Transporte asociado al traslado de componentes al sitio de instalación","Preinversión e Inversión"]
[null,"Suministro, instalación y puesta en operación del sistema. ","Inversión","(Proyectos Llave en mano) Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Fabricación y suministro.","Inversión","Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Instalación y montaje del sistema.","Inversión","Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema.","Inversión","Incluye desarenadores y tanques de carga."]
[null,"Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema ","Inversión "]
[]
[null,"PROYECTOS Y SISTEMAS GEOTÉRMICOS  (Exclusivamente para generación de energía eléctrica)"]
[null,"SERVICIO","ETAPA","CONDICIONAL O COMENTARIO"]
[null,"Asesoría y consultoría especializada","Preinversión e Inversión","Técnica (estudio de pre-factibilidad; estudio de factibilidad; estudios de suelos; estudios geotécnicos; instalación de estaciones meteorológicas; estudios de flujo de potencia y generación de energía). Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Alquiler equipos de perforación para exploración geotérmica y pruebas de producción de pozos geotérmicos","Preinversión e Inversión"]
[null,"Alquiler equipos y plataformas de perforación","Inversión"]
[null,"Certificación RETIE","Inversión","Para proyectos con potencias menores a 1MW"]
[null,"Diseño e Ingeniería del sistema (Incluyendo software especializado)","Preinversión e Inversión","Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle."]
[null,"Estudios de valoración de potencial","Preinversión "]
[null,"Estudios de conexión.","Preinversión e Inversión","No incluye costos asociados con contratos de conexión. "]
[null,"Estudios de gradiente térmico","Preinversión e Inversión"]
[null,"Geología / exploración. Recolección de muestras de roca y ensayos de laboratorio","Preinversión e Inversión","Datación radiométrica; difracción de rayos X; inclusiones fluidas y observación microscópica."]
[null,"Geoquímica / exploración. Recolección de muestras de líquidos y gases y ensayos de laboratorio para análisis de composición química; análisis de isótopos.","Preinversión e Inversión"]
[null,"Geofísica / exploración. Muestreo; procesamiento y análisis de gravimetría; magnetometría; magnetotelúrica y microsismos)","Preinversión e Inversión"]
[null,"Suministro, instalación y puesta en operación del sistema. ","Inversión","(Proyectos Llave en mano) Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Fabricación y suministro.","Inversión","Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Instalación y montaje del sistema.","Inversión","Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo anterior, específico para el desarrollo del proyecto. "]
[null,"Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema.","Inversión"]
[null,"Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema ","Inversión "]
[null,"Transporte asociado al traslado de componentes al sitio de instalación","Preinversión e Inversión"]
[null,"Toma de fotografías aéreas; imágenes de satélite; etc para elaboración de cartografía","Preinversión e Inversión"]

{"sheet":"ANEXO 1 BIENES Y SERVICIOS GEE","index":2,"n_rows":85,"n_cols":5,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,4],[18,1,26,1],[18,2,26,2],[18,3,26,3],[1,1,1,3],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[8,1,15,1],[8,2,15,2],[8,3,15,3],[27,1,33,1],[27,2,33,2],[27,3,33,3],[34,1,43,1],[34,2,43,2],[34,3,43,3],[44,3,46,3],[44,2,46,2],[44,1,46,1],[50,3,60,3],[50,2,60,2],[50,1,60,1],[48,1,48,4],[61,3,65,3],[61,2,65,2],[61,1,65,1],[66,1,70,1],[66,2,70,2],[66,3,70,3],[72,1,74,1],[72,2,74,2],[72,3,74,3],[79,1,83,1],[79,2,83,2],[79,3,83,3],[76,1,76,4]]}
[]
[]
[null,"LISTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS ACCIONES Y MEDIDAS DE LOS PROYECTOS DE GEE OBJETO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS - LEY 1715 DE 2014, artículo 255 del Estatuto Tributario"]
[]
[null,"SECTOR TRANSPORTE"]
[null,"ACCIONES Y MEDIDAS","ALCANCE DEL PROYECTO SUSCEPTIBLE DE LOS \nBENEFICIOS Y DEFINICIONES","DEFINICIONES","EQUIPOS, ELEMENTOS O MAQUINARIA SUSCEPTIBLES DE LOS \nINCENTIVOS"]
[null,"Reconversión a gas natural \nvehicular, GNV en transporte \npúblico de pasajeros.","Adquisición de vehículos de transporte terrestre dedicados a gas natural. ","Vehículo de Servicio Oficial: Vehículo automotor destinado al servicio de entidades públicas.\n\nVehículo de Servicio Particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas. \n\nVehículo de Servicio Público: Vehículo automotor homologado, destinado al transporte de pasajeros (individual o colectivo), carga o ambos por las vías de uso público mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje.\n\nVehículo de Transporte Masivo: Vehículo automotor para transporte público masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e infraestructura especial para acceso de pasajeros.\n\nVehículo Dedicado a Gas Natural Vehicular: Vehículo que ha sido diseñado y fabricado para funcionar exclusivamente con gas natural vehicular. No se consideran objeto de los incentivos aquellos que hayan sido sometidos a modificaciones después de su comercialización o nacionalización por parte del representante de la marca o sus concesionarios, para que funcionen como vehículos a gas natural vehicular.","Vehículos de servicio oficial, particular o de servicio público. Pueden ser integrados como una unidad o chasis más carrocería.\n\nSe deberá especificar, según corresponda:\n\n●\tMarca y modelo del vehículo\n●\tRendimiento (km/m3)\n●\tMarca y modelo del chasis\n●\tMarca y referencia del motor\n●\tMarca y modelo de la carrocería"]
[null,null,null,null,"Tanques de almacenamiento de GNV para uso en vehículos dedicados de transporte masivo.\n\nSe deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo del cilindro o tanque\n●\tMaterial de fabricación\n●\tCapacidad hidráulica (lt o gal)\n\nSe deberá adjuntar certificado de conformidad de acuerdo con Resolución MCIT 957 de 2012."]
[null,"Uso de electricidad en las categorías: flota sector oficial, taxis en las principales ciudades del país, motos y automóviles y transporte público de pasajeros en las principales ciudades del país. ","Adquisición de flota sector oficial, motos y vehículos de uso particular y vehículos para transporte público de pasajeros (individual o colectivo, incluyendo sistemas de cable aéreo) \nen las principales ciudades país.","Batería: Dispositivo que almacena energía eléctrica mediante procedimientos electroquímicos y que posteriormente la puede suministrar a otros elementos y/o equipos, logrando realizar este ciclo un determinado número de veces. Para que funcione se le debe suministrar electricidad previamente mediante lo que se denomina proceso de carga.\n\nEstación de Recarga: Instalación que provee electricidad para la recarga rápida o lenta de las baterías de los vehículos 100% eléctricos o de los vehículos híbridos enchufables.\n\nMoto: Automotor de dos o tres ruedas. Esta definición cobija motocicletas, mototriciclos y motocarros (entendidos estos últimos como automotor de chasis monoestructural de tres (3) ruedas, con equilibrio propio y elementos mecánicos de motocicleta que permite transportar hasta tres (3) pasajeros).\n\nSistema de transporte por cable aéreo que funciona con energía eléctrica: Sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehículos están suspendidos por uno o más cables. Según el número de cables, pueden ser monocables o bicables. Según el sistema de sujeción de cabinas pueden ser de pinza fija o de pinza embragable. Según el tipo de cabina, pueden ser de cabinas cerradas o abiertas. Según el sistema de movimiento pueden ser de vaivén o unidireccionales.\n\nVehículo de Servicio Oficial: Vehículo automotor destinado al servicio de entidades públicas.\n\nVehículo de Servicio Particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas. (Incluye cable aéreo)\n\nVehículo de Servicio Público: Vehículo automotor homologado, destinado al transporte de pasajeros (individual o colectivo), carga o ambos por las vías de uso público mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje. Puede ser un vehículo de tipo férreo.\n\nVehículo de Transporte Masivo: Vehículo automotor para transporte público masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e infraestructura especial para acceso de pasajeros. Incluye el transporte férreo.\n\nVehículo 100% Eléctrico: Vehículo impulsado exclusivamente por uno o más motores eléctricos, que obtienen corriente de un sistema de almacenamiento de energía recargable, como baterías u otros dispositivos portátiles de almacenamiento de energía eléctrica, o que obtienen la corriente a través de catenarias u otros medios de conducción de energía. Estos vehículos no cuentan con motores de combustión interna o sistemas de generación eléctrica a bordo como medio para suministrar energía eléctrica. No se consideran objeto de los incentivos aquellos que hayan sido sometidos a modificaciones después de su comercialización o nacionalización por parte del representante de la marca o sus concesionarios para que funcionen como vehículos eléctricos.\n\nVehículo Híbrido: Vehículo que ha sido diseñado y fabricado para funcionar alternada o simultáneamente, mediante la combinación de un motor eléctrico y un motor de combustión interna ciclo Otto o ciclo Diésel. Pertenecen a esta categoría los vehículos híbridos en serie, híbridos en paralelo e híbridos enchufables. Para efectos de la presente resolución solo son objeto de los incentivos los vehículos híbridos nuevos que hayan sido diseñados y fabricados para funcionar como vehículos híbridos. No se consideran objeto de los incentivos aquellos que hayan sido sometidos a modificaciones después de su comercialización o nacionalización por parte del representante de la marca o sus concesionarios para que funcionen como vehículos híbridos.","Vehículos de servicio oficial, motos y automóviles de uso particular y vehículos para transporte público de pasajeros (individual o colectivo, incluyendo sistemas de cable aéreo) en las principales ciudades país. (Pueden ser integrados como una unidad o chasis más carrocería).\n\nSe deberá especificar, según corresponda:\n\n●\tMarca y modelo del vehículo\n●\tPotencia (kW)\n●\tTipo de conector (Schuko, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, CHAdeMO, Combo 2)\n●\tRendimiento (km/gal)\n●\tRendimiento (kWh/km; km /kWh)\n●\tMarca y modelo del chasis\n●\tMarca y referencia del(os) motor(es)\n●\tMarca y modelo de la carrocería\n●\tAutonomía (km)"]
[null,null,null,null,"Motor eléctrico ferroviario (siempre y cuando sea diseñado y fabricado para sistemas de transporte ferroviario y se trate de un motor nuevo y no sea producto de conversiones, transformaciones o actualizaciones)\n\nEl motor eléctrico ferroviario está compuesto por:\n\n● Grupo motor compresor\n● Sistema de motor de tracción y control de la tracción\n\nSe deberá especificar, según corresponda:\n● Marca y modelo/referencia del equipo\n● Potencia nominal (kW)\n● Tensión nominal de operación (V)"]
[null,null,null,null,"Sistema de cable aéreo para transporte público de pasajeros.\n\nSe deberá especificar: Unidad funcional y sus componentes según resolución emitida por la DIAN."]
[null,null,null,null,"Sistemas de distribución a través de catenarias incluidos los componentes para la conducción de energía con dedicación exclusiva, para el uso de vehículo eléctrico "]
[null,null,null,null,"Baterías para vehículos eléctricos e híbridos.\n\nSe deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo de la batería\n●\tTipo de batería\n●\tCapacidad (kWh)\n●\tTipo de cargador"]
[null,null,null,null,"Estaciones de recarga (lenta y rápida, pública o privada) para vehículos eléctricos e híbridos.\n\nSe deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia de la estación\n●\tPotencia (kW)\n●\tTensión (V)\n●\tTipo de conector (Schuko, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, CHAdeMO, Combo 2, o múltiple)"]
[null,null,null,null,"Subestaciones eléctricas para estaciones de recarga de vehículos eléctricos e híbridos con dedicación exclusiva para este uso. Incluye los siguientes componentes con sus elementos internos:\n\nTransformador\n●\tMarca y modelo/referencia del transformador\n●\tPotencia (kVA)\n●\tTensión (V)\n●\tTipo (seco; sumergido en aceite)\n●\tClase (H;F)\n\nTablero de protección y maniobra\n●\tMarca y modelo/referencia del tablero\n●\tTensión (V)\n●\tCorriente (A)\n\nTablero de medida y control \n●\tMarca y modelo/referencia del tablero\n●\tTensión (V)\n●\tNo. de fases"]
[null,null,null,null,"Banco de condensadores\n●\tMarca y modelo/referencia del banco de condensadores\n●\tPotencia reactiva (kVAr)\n●\tTensión (V)\n●\tTopología (estrella; triángulo, estrella-triángulo)\n\nTablero de distribución\n●\tMarca y modelo/referencia del tablero\n●\tTensión (V)\n●\tCorriente (A)\n●\tNo. de fases\n●\tNo. de circuitos\n\nBus de barras para estaciones eléctricas (sistema de distribución eléctrica mediante elementos prefabricados compuestos por ramales recubiertos de una carcasa protectora, incluyendo tramos rectos, ángulos)\n\nLos componentes deberán contar con certificación de producto bajo RETIE, según corresponda."]
[null,"SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA (Códigos CIIU 10 al 31, Rev. 4)"]
[null,"ACCIONES Y MEDIDAS","ALCANCE DEL PROYECTO SUSCEPTIBLE DE LOS \nBENEFICIOS Y DEFINICIONES","DEFINICIONES","EQUIPOS, ELEMENTOS O MAQUINARIA Y/O SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE LOS \nINCENTIVOS"]
[null," Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica (fuerza motriz, aire acondicio nado, refrigeraci ón, iluminació n,\tcalor directo\te indirecto)","Adquisición de equipos para sistemas de fuerza motriz, aire acondicionado, refrigeración, iluminación, calor directo e indirecto.",null,"Motores eléctricos. Que cumplan con las designaciones: Super Premium (IE4)” y “Premium (IE3)”, dadas por el RETIQ. \n\nSe deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia del motor\n●\tPotencia nominal (kW)\n●\tTensión nominal de la red (V)\n●             Eficiencia RETIQ\n●\tVelocidad nominal del motor (rpm)"]
[null,null,null,null,"Bombas centrífugas. Se deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia de la bomba\n●\tTipo (de flujo axial, radial o mixto)\n●\tPotencia nominal (kW)\n●\tCaudal de diseño (m3/seg; lt/seg)\n●\tHoras de uso al año (h)"]
[null,null,null,null,"Variadores de velocidad o frecuencia. Se deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia del variador\n●\tPotencia nominal del motor a operar (kW)\n●\tTensión nominal de la red (V)\n●\tCorriente nominal (A)\n●\tFrecuencia nominal (Hz)\n●\tVelocidad nominal del motor (rpm)."]
[null,null,null,null,"Compresor eléctrico: Se deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia del compresor\n●\tPotencia nominal (kW)\n●\tEficiencia nominal (%)\n●\tPresión de trabajo (bar)\n●\tCapacidad del tanque (l)"]
[null,null,null,null,"Aislamientos térmicos. Incluye aislamiento térmico de tipo industrial utilizado en sistemas de aire acondicionado y refrigeración y en sistemas de generación de calor directo o indirecto, con el propósito de disminuir las pérdidas de frio o calor. Se deberán especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia del aislamiento\n●\tUso\n●\tMaterial constitutivo del aislamiento\n●\tTipo (preformado, flexible o semirrígido)\n●\tLongitud (m) (si aplica)\n●\tÁrea (m2) (si aplica)\n●\tEspesor (mm)\n●\tCantidad\n●\tConductividad térmica\n●\tLímites de temperatura de operación (°C)"]
[null,null,null,null,"Aire acondicionado. Incluye sistemas unitarios, para recintos y unidades terminales compactas de las clases A y B dadas por el RETIQ (hasta 36.000 BTU); sistemas VRF (Variable Refrigerant Flow) enfriados por agua de acuerdo con el EER (Energy Efficiency Ratio); sistemas de expansión directa y VRF enfriados por aire de acuerdo al IEER (Integrated Energy Efficiency Ratio); enfriadoras con eficiencias basadas en el IPLV (Integrated Part Load Value) y medidas en kW/TR o BTU/W.\n\nLa tabla descrita a continuación muestra los valores de referencia exigidos bajo condiciones de operación AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute). Se tendrán en cuenta de igual manera las eficiencias demostradas por los equipos bajo condiciones reales de operación, tomando como referencia el ASHRAE Temperature Bin Methode en su versión más reciente o información climática de otro organismo reconocido internacionalmente. Los equipos deberán tener certificación AHRI que respalde sus eficiencias o certificación equivalente."]
[null,null,null,null,"\tSistema\tCapacidad (TR)\tEficiencia (kW/TR)\n\n\tVRF – Enfriado por aire\t6 a 36\tIEER ≤0,62\n\tVRF –  Enfriados por agua\t8 a 24\tEER ≤ 1,05\n\tDX Solo Frio – Paquete\t6.5 a 40\tIEER ≤ 0,96\n\tDX Bomba de Calor\t6.5 a 20\tIEER ≤ 1,26\n\tDX Tipo Split un solo circuito\t7.5 a 25\tIEER ≤ 0,98\n\tDX Tipo Split doble circuito\t10 a 50\tIEER ≤ 0,93\n\tDX Tipo Split un solo circuito bomba de calor\t7,5 a 12,5\tIEER ≤ 0,97\n\tDX Tipo Split doble circuito bomba de calor\t15 a 20\tIEER ≤ 0,9\n\tDX Chiller Scroll condensado por aire\t15 a 180\tIPLV ≤ 0,87\n\tDX Chiller Scroll condensado por aire\t77 a 221\tIPLV ≤ 0,83\n\tDX Chiller Tornillo condensado por aire\t150 a 500\tIPLV ≤ 0,77\n\tDX Chiller Scroll condensado por agua\t50 a 200\tIPLV ≤ 0,70\n\tDX Chiller Tornillo condensado por agua\t125 a 300\tIPLV ≤ 0,74\n\tDX Chiller centrífugo condensado por agua\t160 a 6000\tIPLV ≤ 0,60\n\nSe deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia del equipo\n●\tTipo de equipo\n●\tTipo de compresor (hermético, semihermético, scroll, tornillo, centrífugo)\n●\tSistema de enfriamiento (por aire, por agua)\n●\tPotencia frigorífica del equipo de refrigeración (kWt, TR o BTU/h)\n●\tEficiencia (rango de clasificación RETIQ, EER (Energy Efficiency Ratio), IEER (Integrated Energy Eficiency Ratio) o IPVL (Integrated Part Load Value))"]
[null,null,null,null,"Refrigeración. Incluye unidades semicompactas, compactas, racks y chillers. Se deberán especificar los siguientes aspectos, según corresponda:\n\n●\tTipo de sistema de refrigeración (unidad semicompacta, unidad compacta, rack de refrigeración, chiller eléctrico, chiller de absorción)\n●\tMarca y modelo/referencia del sistema de refrigeración\n●\tTipo de compresor (hermético, semihermético, scroll, tornillo, centrífugo)\n●\tSistema de enfriamiento (por aire, por agua)\n●\tNúmero de compresores\n●\tRango de temperatura de operación del equipo de refrigeración (°C)\n●\tPotencia frigorífica del equipo de refrigeración (kWt, TR o BTU/h)\n●\tVolumen a refrigerar (m3)\n●\tCOP (Coefficient of Performance)"]
[null,null,null,null,"Iluminación. Incluye luminarias de tecnología LED para iluminación interior o exterior y equipos de control. Solo se admitirán solicitudes a partir de una potencia instalada en iluminación de 5 kW. Las fuentes luminosas deben cumplir las siguientes características técnicas:\n\n●\tEficacia luminosa: 90 lm/W o superior para iluminación interior y 130 lm/W o superior para iluminación exterior\n●\tVida útil: al menos 25.000 horas\n●\tFactor de potencia: ≥ 0.9\n●\tTHD: < 20%\n\nSe deberá indicar marca y modelo/referencia de la(s) fuente(s) de iluminación.\n\nLos diseños y rediseños correspondientes deben cumplir con lo indicado en el RETILAP. Para el efecto, se deberán adjuntar las salidas del software de diseño del proyecto específico.\nPara los sistemas de control se consideran atenuadores (dimmers), sensores de ocupación, fotoeléctricos y de tiempo y balastos multitensión.\n\nSe deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del equipo\n●\tTipo de equipo"]
[null,"Medidas de eficiencia energética en combusti bles sólidos para calor directo e indirecto","Incluye equipos, elementos o maquinaria para la implementación de acciones en aislamiento térmico; mejoras en combustión por instalación de quemadores eficientes en hornos y calderas; sistemas de precalentamiento de aire y combustión con enriquecimiento de oxígeno (incluida oxicombustión); recuperación de calor residual (aislamientos térmicos, tuberías, ventiladores) y cogeneración (calderas principales, turbinas de vapor, chillers de absorción, compresores y hornos).","Calor residual industrial: Energía térmica desperdiciada desde un proceso industrial, emitida en forma de calor, que potencialmente podría ser aprovechada como fuente energética en el mismo proceso o en otros asociados a la producción o para servicios energéticos complementarios\n\nCogeneración: Proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía térmica, que hace parte integrante de la actividad productiva de quien produce dichas energías, destinadas ambas al consumo propio o de terceros en procesos industriales o comerciales, de acuerdo con lo establecido en la ley 1215 de 2008 y en las resoluciones 05 de 2010 y 047 de 2011 de la CREG, o aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.","PARA ACCIONES EN AISLAMIENTO TÉRMICO:\nAislamiento térmico. Incluye aislamiento térmico de tipo industrial utilizado en tuberías, ductos, tanques, calderas y hornos con el propósito de disminuir las pérdidas de calor. Se deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia del aislamiento\n●\tUso (tubería, ducto, tanque, caldera u horno)\n●\tMaterial constitutivo del aislamiento\n●\tTipo (preformado, flexible o semirrígido)\n●\tLongitud (m) (si aplica)\n●\tÁrea (m2) (si aplica)\n●\tEspesor (mm)\n●\tCantidad\n●\tConductividad térmica\n●\tLímites de temperatura de operación (°C)"]
[null,null,null,null,"PARA MEJORAS EN COMBUSTIÓN:\nQuemadores eficientes en hornos y calderas. Incluye quemadores mecánicos (presurizados). Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del quemador\n●\tPotencia en kW o la capacidad calorífica en BTU/h.\n\nSistemas de precalentamiento de aire. Incluye intercambiadores de calor, tuberías para la conducción del aire de combustión y de los gases de escape, ventiladores. Se deberá especificar:\nIntercambiadores de calor\n●\tÁrea de transferencia de calor (m2)\n●\tEfectividad (%)\n\nTuberías para la conducción del aire de combustión y de los gases de escape\n●\tMaterial\n●\tDiámetro externo (mm)\n●\tEspesor de pared (mm)\n●\tLongitud (m)\n●\tLímites de temperatura de operación (°C) "]
[null,null,null,null,"Ventiladores (impulsores, extractores, de recirculación)\n●\tMarca y modelo/referencia del ventilador\n●\tPotencia (kW)\n●\tCaudal (m3/h)\n●\tVelocidad (rpm)\n\nSistemas para combustión con enriquecimiento de oxígeno (incluida oxicombustión). Incluye sistemas de separación de aire por membranas poliméricas, tamices moleculares adsorbentes y unidades de destilación criogénica. Se deberá especificar:\nMembranas poliméricas\n●\tMateriales\n●\tÁrea (m2)\n\nTamices moleculares adsorbentes\n●\tMateriales\n●\tÁrea (m2)\n\nUnidades de destilación criogénica\n●\tProducción de oxígeno (Kg/h; m3/h)\n●\tPresión (mbar)\n●\tTemperatura (°C)\n●\tVolumen del sistema y área requerida para su montaje"]
[null,null,null,null,"PARA RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL:\n\nAislamiento térmico: Incluye aislamiento térmico de tipo industrial utilizado en tuberías, ductos, tanques, calderas y hornos con el propósito de disminuir las pérdidas de calor. Se deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia del aislamiento\n●\tUso (tubería, ducto, tanque, caldera u horno)\n●\tMaterial constitutivo del aislamiento\n●\tTipo (preformado, flexible o semirrígido)\n●\tLongitud (m) (si aplica)\n●\tÁrea (m2) (si aplica)\n●\tEspesor (mm)\n●\tCantidad\n●\tConductividad térmica\n●\tLímites de temperatura de operación (°C)"]
[null,null,null,null,"Tubería para recuperación de calor: se deberá especificar:\n●\tMaterial\n●\tDiámetro externo (mm)\n●\tEspesor de pared (mm)\n●\tLongitud (m)\n●\tCantidad\n●\tLímites de temperatura de operación (°C)\n\nVentiladores (impulsores, extractores, de recirculación). Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del ventilador\n●\tUso\n●\tPotencia (kW)\n●\tCaudal (m3/h)\n●\tVelocidad (rpm)"]
[null,null,null,null,"PARA COGENERACIÓN:\n\nCaldera principal: se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia de la caldera\n●\tCombustible\n●\tPotencia nominal (BHP)\n●\tEficiencia nominal (%) con base al poder calorífico superior\n●\tHoras de uso al año (h)\n\nTurbina de vapor: se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia de la turbina\n●\tPotencia (kW; MW)\n●\tTipo según aprovechamiento de energía (acción; reacción)\n●\tTipo según etapas (monoetapa; multietapa)\n●\tDirección de flujo de vapor (radial; axial; mixta)\n●\tPresión de salida del vapor (contrapresión; escape libre; condensación)"]
[null,null,null,null,"Chiller de absorción: se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del chiller\n●\tFuente de energía (vapor de agua, agua sobrecalentada, gases de escape, energía solar y quemadores eficientes)\n●\tPotencia frigorífica (kWt, TR o BTU/h)\n●\tCOP (Coefficient of Performance) Compresor: se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del compresor\n●\tPotencia nominal (MW)\n●\tVelocidad nominal (rpm)\n●\tEficiencia nominal (%)\n\nHorno: se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del compresor\n●\tCombustible empleado\n●\tUso\n●\tPotencia nominal (MW)\n●\tEficiencia nominal (%)\n●\tHoras de uso al año (h)"]
[null,"Medidas de eficiencia energética en gas natural para calor directo\te indirecto","Incluye equipos, elementos o maquinaria para la implementación de acciones en aislamiento térmico; mejoras en combustión por instalación de quemadores eficientes en hornos y calderas; sistemas de precalentamiento de aire; sistemas de combustión con enriquecimiento de oxígeno (incluida oxicombustión) y sistemas de combustión sin llama; quemadores auto recuperativos de calor residual gas-gas, quemadores auto regenerativos de calor residual; calderas de condensación; sistema de recuperación o regeneración de calor residual externa (aislamientos térmicos, tuberías, ventiladores) y cogeneración (calderas principales y de recuperación con y sin post combustión, turbinas y microturbinas a gas y vapor, motores de combustión interna, chillers de absorción y compresores).","Caldera de condensación: Caldera que además de recuperar el calor sensible de los gases de combustión, también recupera el calor latente de vaporización del agua, siendo posible precalentar el agua de alimentación a la caldera, lográndose eficiencia de combustión mayor del 90 % con base en el poder calorífico.\n\nCaldera de recuperación: Caldera que recupera el calor contenido en los gases de escape de una máquina térmica (motor, turbina de gas) o de un equipo de combustión en un proceso industrial de alta temperatura (hornos sin recuperación de calor e incineradores).\n\nCalor residual industrial: Energía térmica desperdiciada desde un proceso industrial, emitida en forma de calor, que potencialmente podría ser aprovechada como fuente energética en el mismo proceso o en otros asociados a la producción o para servicios energéticos\ncomplementarios\n\nCiclo Orgánico Rankine – OCR: Ciclo Rankine en el cual se sustituye el agua por un fluido orgánico como fluido de trabajo logrando que la temperatura de operación del ciclo esté entre 70 y 300 ºC, permitiendo aprovechar el calor residual de los gases de escape de un motor o fluidos calientes para generar electricidad y calor.\n\nCogeneración: Proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía térmica, que hace parte integrante de la actividad productiva de quien produce dichas energías, destinadas ambas al consumo propio o de terceros en procesos industriales o comerciales, de acuerdo con lo establecido en la ley 1215 de 2008 y en las resoluciones 05 de 2010 y 047 de 2011 de la CREG, o aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.","PARA ACCIONES EN AISLAMIENTO TERMICO:\nAislamiento térmico: Incluye aislamiento térmico de tipo industrial utilizado en tuberías, ductos, tanques, calderas y hornos con el propósito de disminuir las pérdidas de calor. Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del aislamiento\n●\tUso (tubería, ducto, tanque, caldera u horno)\n●\tMaterial constitutivo del aislamiento\n●\tTipo (preformado, flexible o semirrígido)\n●\tLongitud (m) (si aplica)\n●\tÁrea (m2) (si aplica)\n●\tEspesor (mm)\n●\tCantidad\n●\tConductividad térmica\n●\tLímites de temperatura de operación (°C)"]
[null,null,null,null,"PARA MEJORAS EN COMBUSTION:\nQuemadores eficientes en hornos y calderas: incluye quemadores atmosféricos y mecánicos (presurizados o forzados), auto- recuperativos, auto-regenerativos, radiantes. Se deberá especificar, según corresponda:\n●\tMarca y modelo/referencia del quemador\n●\tPotencia en kW o la capacidad calorífica en BTU/h\n●\tPresión de alimentación de gas (mbar)\n●\tVelocidad de llama (m/s)\n●\tLongitud (mm)\n\nSistemas de precalentamiento de aire. Incluye intercambiadores de calor, tuberías para la conducción del aire de combustión y de los gases de escape, ventiladores. Se deberán adjuntar los balances de masa y energía correspondientes. Se deberá especificar:\n\nIntercambiadores de calor:\n●\tÁrea de transferencia de calor (m2)\n●\tEfectividad (%)"]
[null,null,null,null,"Tuberías para la conducción del aire de combustión y de los gases de escape\n●\tMaterial\n●\tDiámetro externo (mm)\n●\tEspesor de pared (mm)\n●\tLongitud (m)\n●\tCantidad\n●\tLímites de temperatura de operación (°C) Ventiladores (impulsores, extractores, de recirculación)\n●\tMarca y modelo/referencia del ventilador\n●\tUso\n●\tPotencia (kW)\n●\tCaudal (m3/h)\n●\tVelocidad (rpm)\n\nVentiladores (impulsores, extractores, de recirculación)\n●\tMarca y modelo/referencia del ventilador\n●\tUso\n●\tPotencia (kW)\n●\tCaudal (m3/h)\n●\tVelocidad (rpm)"]
[null,null,null,null,"Sistemas para combustión con enriquecimiento de oxígeno (incluida oxicombustión). Incluye sistemas de separación de aire por membranas poliméricas, tamices moleculares adsorbentes y unidades de destilación criogénica. Se deberá especificar: \n\nMembranas poliméricas\n●\tMateriales\n●\tÁrea (m2)\n\nTamices moleculares adsorbentes\n●\tMateriales\n●\tÁrea (m2)\n\nUnidades de destilación criogénica\n●\tProducción de oxígeno (Kg/h; m3/h)\n●\tPresión (mbar)\n●\tTemperatura (°C)\n●\tVolumen del sistema y área requerida para su montaje"]
[null,null,null,null,"Sistemas de combustión sin llama. Se deberá especificar:\n\nQuemador:\n●\tMarca y modelo/referencia del quemador\n●\tPotencia en kW o la capacidad calorífica en BTU/h\n●\tEficiencia de combustión con base en el poder calorífico inferior Calderas de condensación\n●\tMarca y modelo/referencia de la caldera\n●\tPotencia en kW o la capacidad calorífica en BTU/h\n●\tEficiencia de combustión con base al poder calorífico superior\n●\tTemperatura de enfriamiento de los gases de combustión a la salida."]
[null,null,null,null,"PARA RECUPERACION DE CALOR RESIDUAL:\n\nAislamiento térmico: Incluye aislamiento térmico de tipo industrial utilizado en tuberías, ductos, tanques, calderas y hornos con el propósito de disminuir las pérdidas de calor. Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del aislamiento\n●\tUso (tubería, ducto, tanque, caldera u horno)\n●\tMaterial constitutivo del aislamiento\n●\tTipo (preformado, flexible o semirrígido)\n●\tLongitud (m) (si aplica)\n●\tÁrea (m2) (si aplica)\n●\tEspesor (mm)\n●\tCantidad\n●\tConductividad térmica\n●\tLímites de temperatura de operación (°C)\n\nTubería para recuperación de calor: Se deberá especificar:\n●\tMaterial\n●\tDiámetro externo (mm)\n●\tEspesor de pared (mm)\n●\tLongitud (m)\n●\tCantidad\n●\tLímites de temperatura de operación (°C)"]
[null,null,null,null,"Caldera de recuperación: Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia de la caldera\n●\tTipo de flujo (horizontal, vertical)\n●\tQuemador de poscombustión (con o sin)\n●\tRendimiento (%)\n\nVentiladores ((impulsores, extractores, de recirculación). Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del ventilador\n●\tPotencia (kW)\n●\tCaudal (m3/h)\n●\tVelocidad (rpm)"]
[null,null,null,null,"PARA COGENERACIÓN:\nIncluye los siguientes equipos:\n\nCaldera principal en el caso de sistemas de cogeneración con turbina de vapor. Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia de la caldera\n●\tPotencia nominal (BHP)\n●\tEficiencia nominal (%)\n●\tHoras de uso al año\n\nCaldera de recuperación de calor residual: en caso de cogeneración con turbinas a gas, motores de combustión interna y equipos térmicos que generan gases de exhosto a alta temperatura (hornos e incineradores) a alta temperatura. Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia de la caldera\n●\tTipo de flujo (horizontal, vertical)\n●\tQuemador de poscombustión (con o sin)\n●\tRendimiento (%)"]
[null,null,null,null,"Turbina y microturbina a gas y vapor: se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia de la turbina o microturbina\n●\tPotencia nominal (kW;MW)\n●\tVelocidad nominal (rpm)\n●\tEficiencia nominal (%)\n\nMotor de combustión interna: se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del motor\n●\tPotencia nominal (kW;MW)\n●\tVelocidad nominal (rpm)\n●\tEficiencia nominal (%)\n\nChiller de absorción: se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del chiller\n●\tFuente de energía (vapor de agua, agua sobrecalentada, gases de escape, energía solar y quemadores eficientes)\n●\tPotencia frigorífica (kWt)\n●\tCOP (Coefficient of Performance)"]
[null,null,null,null,"Compresor: se deberá especificar los siguientes aspectos:\n●\tMarca y modelo/referencia del compresor\n●\tPotencia nominal (kW)\n●\tEficiencia nominal (%)\n●\tPresión de trabajo (bar)\n●\tCapacidad del tanque (l)\n\nHorno: se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del horno\n●\tUso\n●\tPotencia nominal (MW)\n●\tEficiencia nominal (%)\n●\tHoras de uso al año (h)"]
[null,". Diseño\t e implementación de Sistemas de Gestión de la\nEnergía, SGEn.","Incluye equipos de submedición y servicios de diseño e implementación de un Sistema de Gestión de la Energía SGEn y el servicio de certificación en ISO 50001 o NTC/ISO 50001.","Sistema de Gestión de la Energía –SGEn-: Conjunto de elementos interrelacionados mutuamente o que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos.","Certificación en ISO 50001 o NTC/ISO 50001: se hará a partir de los contratos o documentos similares que emitida el ente acreditado sobre el proceso de certificación nacional o internacional que adelante el solicitante. Se deberá especificar \n●\tProveedor \n●\tAlcance del servicio. "]
[null,null,null,null,"Servicios de diseño e implementación del sistema de gestión de la energía: se deberá adjuntar contratos o documentos similares. Se deberá especificar \n●\tProveedor \n●\tAlcance del servicio. "]
[null,null,null,null,"Equipos de submedición de consumos de energía: estos deben derivarse de las necesidades identificadas en la implementación del sistema de gestión, la verificación se hará a partir de los resultados de la revisión energética.\n\nSe deberá especificar, según corresponda:\n●\tMarca y modelo/referencia del medidor\n●\tTensión de referencia (V)\n●\tCorriente máxima (A)\n●\tFlujo (m3/h)"]
[]
[null,"SECTOR TERCIARIO (COMERCIAL, PÚBLICO Y SERVICIOS)"]
[null,"ACCIONES Y MEDIDAS","ALCANCE DEL PROYECTO SUSCEPTIBLE DE LOS \nBENEFICIOS Y DEFINICIONES","DEFINICIONES","EQUIPOS, ELEMENTOS O MAQUINARIA Y/O SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE LOS \nINCENTIVOS"]
[null,". Medidas de eficiencia energética en\tenergía eléctrica (Iluminación\n,aire acondiciona do, motores eléctricos y mejoras de sistemas de\nalumbrado público)","Incluye equipos, elementos o maquinaria requeridos para la implementación de medidas de eficiencia energética en energía eléctrica.",null,"Iluminación: Incluye equipos, elementos o maquinaria para sistemas de iluminación que empleen tecnología LED, sustitución de luminarias con tecnología LED y sistemas de control. Solo se admitirán solicitudes a partir de una potencia instalada en iluminación de 5 kW. Las fuentes luminosas deben cumplir las siguientes características técnicas:\n\n●\tEficacia luminosa: 90 lm/W o superior para iluminación interior y 130 lm/W o superior para iluminación exterior\n●\tVida útil: al menos 25.000 horas\n●\tFactor de potencia: ≥ 0.9\n●\tTHD: < 20%\n\nSe deberá indicar marca y modelo/referencia de la(s) fuente(s) de iluminación.\n\nLos diseños y rediseños correspondientes deben cumplir con lo indicado en el RETILAP. Para el efecto, se deberán adjuntar las salidas del software de diseño del proyecto específico.\n\nPara los sistemas de control se consideran atenuadores (dimmers), sensores de ocupación, fotoeléctricos y de tiempo y balastos multitensión.\n\nSe deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del equipo\n●\tTipo de equipo"]
[null,null,null,null,"Aislamiento térmico. Incluye aislamiento térmico utilizado en sistemas de aire acondicionado con el propósito de disminuir las pérdidas de frio. Se deberán especificar los siguientes aspectos:\n●\tMarca y modelo/referencia del aislamiento\n●\tUso\n●\tMaterial constitutivo del aislamiento\n●\tTipo (preformado, flexible o semirrígido)\n●\tLongitud (m) (si aplica)\n●\tÁrea (m2) (si aplica)\n●\tEspesor (mm)\n●\tCantidad\n●\tConductividad térmica\n●\tLímites de temperatura de operación (°C)"]
[null,null,null,null,"Aire acondicionado. Incluye sistemas unitarios, para recintos y unidades terminales compactas de las clases A y B dadas por el RETIQ (hasta 36.000 BTU); sistemas VRF (Variable Refrigerant Flow) enfriados por agua de acuerdo con el EER (Energy Efficiency Ratio); sistemas de expansión directa y VRF enfriados por aire de acuerdo al IEER (Integrated Energy Efficiency Ratio); enfriadoras con eficiencias basadas en el IPLV (Integrated Part Load Value) y medidas en kW/TR o BTU/W.\n\nLa tabla descrita a continuación muestra los valores de referencia exigidos bajo condiciones de operación AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute). Se tendrán en cuenta de igual manera las eficiencias demostradas por los equipos bajo condiciones reales de operación, tomando como referencia el ASHRAE Temperature Bin Methode en su versión más reciente o información climática de otro organismo reconocido internacionalmente. Los equipos deberán tener certificación AHRI que respalde sus eficiencias o certificación equivalente."]
[null,null,null,null,"\tSistema\tCapacidad (TR)\tEficiencia (kW/TR)\n\tVRF – Enfriado por aire\t6 a 36\tIEER ≤0,62\n\tVRF – Enfriados por agua\t8 a 24\tEER ≤ 1,05\n\tDX Solo Frio - Paquete\t6.5 a 40\tIEER ≤ 0,96\n\tDX Bomba de Calor\t6.5 a 20\tIEER ≤ 1,26\n\tDX Tipo Split un solo circuito\t7.5 a 25\tIEER ≤ 0,98\n\tDX Tipo Split doble circuito\t10 a 50\tIEER ≤ 0,93\n\tDX Tipo Split un solo circuito bomba de calor\t7,5 a 12,5\tIEER ≤ 0,97\n\tDX Tipo Split doble circuito bomba de calor\t15 a 20\tIEER ≤ 0,9\n\tDX Chiller Scroll condensado por aire\t15 a 180\tIPLV ≤ 0,87\n\tDX Chiller Scroll condensado por aire\t77 a 221\tIPLV ≤ 0,83\n \t\tDX Chiller Tornillo condensado por aire\t150 a 500\tIPLV ≤ 0,77\t\n\t\tDX Chiller Scroll condensado por agua\t50 a 200\tIPLV ≤ 0,70\t\n\t\tDX Chiller Tornillo condensado por agua\t125 a 300\tIPLV ≤ 0,74\t\n\t\tDX Chiller centrífugo condensado por agua\t160 a 6000\tIPLV ≤ 0,60\t"]
[null,null,null,null,"Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del equipo\n●\tTipo de equipo\n●\tTipo de compresor (hermético, semihermético, scroll, tornillo, centrífugo)\n●\tSistema de enfriamiento (por aire, por agua)\n●\tPotencia frigorífica del equipo de refrigeración (kWt, TR, BTU/h)\n●\tEficiencia (rango de clasificación RETIQ, EER (Energy Efficiency Ratio), IEER (Integrated Energy Eficiency Ratio) o IPVL (Integrated Part Load Value))"]
[null,null,null,null,"Motores eléctricos. Que cumplan con las designaciones:”Super Premium (IE4)” y, “Premium (IE3)””, dadas por el RETIQ. Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del motor\n●\tPotencia nominal (kW)\n●\tTensión nominal de la red (V)\n●\tCorriente nominal (A)\n●\tFrecuencia nominal (Hz)\n●\tVelocidad nominal del motor (rpm)."]
[null,null,null,null,"Bombas centrífugas. Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia de la bomba\n●\tTipo (de flujo axial, radial o mixto)\n●\tPotencia nominal (kW)\n●\tCaudal de diseño (m3/seg; lt/seg)\n●\tHoras de uso al año (h)"]
[null,null,null,null,"Variadores de velocidad o frecuencia. Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del variador\n●\tPotencia nominal del motor a operar (kW),\n●\tTensión nominal de la red (V)\n●\tCorriente nominal (A)\n●\tFrecuencia nominal (Hz)\n●\tVelocidad nominal del motor (rpm).\n\nAdicionalmente se deberá especificar si la carga es de torque constante o de torque variable."]
[null,null,null,null,"Compresor eléctrico Se deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia del compresor\n●\tPotencia nominal (kW)\n●\tEficiencia nominal (%)\n●\tPresión de trabajo (bar)\n●\tCapacidad del tanque (l)"]
[null,null,null,null,"Sistemas de alumbrado público. Incluye la expansión o modernización del alumbrado público empleando tecnología LED, sistemas de control o sistemas de tele gestión. Las fuentes luminosas deben cumplir las siguientes características técnicas:\n\n●\tEficacia luminosa: 90 lm/W o superior para senderos, parques o plazoletas y 130 lm/W o superior para vías\n●\tVida útil: al menos 50.000 horas\n●\tFactor de potencia: ≥ 0.9\n●\tTHD: < 20%\n\nSe deberá indicar marca y modelo/referencia de la(s) fuente(s) de iluminación.\n\nLos diseños y rediseños correspondientes deben cumplir con lo indicado en el RETILAP. Para el efecto, se deberán adjuntar las salidas del software de diseño del proyecto específico.\n"]
[null,null,null,null,"Para los sistemas de control se consideran atenuadores (dimmers), sensores fotoeléctricos y de tiempo y balastos multitensión.\nSe deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia del equipo\n●\tTipo de equipo\n\nPara los sistemas de telegestión se incluyen controladores de luminaria y de segmento.\nSe deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del equipo\n●\tTipo de equipo"]
[null,"Mejora en el diseño, la construcción y la adecuación arquitectónica de edificaciones (incluyendo mejoramiento en la transferencia\tpor los techos, ventanas\ty muros)","Incluye servicios de diseño del proyecto así como equipos, elementos o maquinaria que correspondan a medidas pasivas, en los términos de lo estipulado en la Resolución MVDT 549 de 2015 o aquellas que la modifiquen complementen o sustituyan, y el servicio asociado al proceso de certificación (en construcción sostenible o energética de edificaciones).\n\nDichos equipos, elementos o maquinaria deben contribuir al mejoramiento de la construcción y la adecuación arquitectónica de edificaciones con el propósito de reducir el consumo de energía en edificaciones y solo aplicarán a las edificaciones que se encuentren certificadas en su fase de diseño, por un ente certificador acreditado nacional o internacionalmente en construcción sostenible o energética de edificaciones.","Aislamiento térmico para edificaciones: Material que se caracteriza por su alta resistencia térmica, utilizado para reducir la transferencia de calor por conducción, radiación o convección hacia el interior de las edificaciones.\n\nCertificación Energética de Edificaciones: Herramienta de aplicación voluntaria, empleada para identificar el desempeño energético de una edificación a través de un proceso de verificación de criterios y estándares a lo largo de las fases de diseño y construcción. Supone el reconocimiento, por una organización independiente, de los valores energéticos de la edificación a través de la aplicación de una metodología de evaluación aceptada nacional o internacionalmente.\n\nExtractor Eólico: Sistema de ventilación que utiliza la energía del viento en el exterior de la cubierta para propiciar la rotación de un conjunto de aletas y favorecer la circulación de aire en el interior de un recinto. Aún en ausencia de viento, el flujo ascendente del aire caliente saliendo del interior del inmueble produce el funcionamiento del extractor.\n\nPintura atérmica (o térmica): pintura que tiene la propiedad de romper puentes térmicos evitando así la transferencia de calor desde el ambiente a una superficie o entre dos o más materiales. Puede aplicarse tanto en superficies interiores como exteriores (paredes y techos de diferentes materiales) para aislar térmicamente los recintos en climas cálidos o fríos.","Aislamiento térmico para edificaciones: Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del aislamiento\n●\tUso\n●\tMaterial constitutivo del aislamiento\n●\tTipo (preformado, flexible, semirrígido o rígido)\n●\tLongitud (m) (si aplica)\n●\tÁrea (m2) (si aplica)\n●\tEspesor (mm)\n●\tCantidad\n●\tConductividad térmica\n●\tLímites de temperatura de operación (°C)"]
[null,null,null,null,"Extractor Eólico: Se deberá especificar:\n●\tMaterial de fabricación\n●\tDimensiones del extractor (mm)\n●\tPeso (kg)\n●\tCaudal de diseño (m3/seg)"]
[null,null,null,null,"Pintura atérmica: Se deberá especificar:\n●\tMarca y referencia de la pintura\n●\tConductividad térmica del producto (W/K·m)\n●\tCantidad (gal)"]
[null,null,null,null,"Ventana o fachada con control solar: Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del elemento\n●\tTransmisión térmica del producto (W/K*m)\n●\tGanancia de calor o coeficiente de sombra (%)\n●\tTransmisión luminosa (%)\n●\tCantidad (m2)"]
[null,null,null,null,"Servicio de Certificación Energética de Edificaciones: La verificación sobre este servicio se hará a partir de pre certificado de fase de diseño expedido en el marco del proceso de certificación nacional o internacional que adelante el solicitante.\n\nTambién se incluyen los servicios de diseño de arquitectura e ingeniería tanto para medidas pasivas como medidas activas, es decir, los diseños para el dimensionamiento, especificaciones de equipos y el control asociado a los sistemas eléctrico, iluminación, aire acondicionado, ventilación, Building Management System (BMS), los servicios profesionales de ingeniería en commissioning y de modelación energética.\n\nSe deberán adjuntar contratos o documentos similares. En caso de presentarse diseños, éstos deberán estar debidamente presentados y firmados por profesionales competentes para tal fin. Se deberá especificar:\n●\tProveedor\n●\tAlcance del servicio"]
[null,"Distritos Térmicos",null,"Distrito Térmico: Es una red de distribución que produce vapor, agua caliente y agua helada - a partir de una planta central - y que transporta estos productos por tuberías a diferentes dependencias de una edificación (intramural) o a edificaciones cercanas (extramural), con el fin de proporcionales servicios de acondicionamiento térmico de espacios (calor o frio) o de agua caliente sanitaria.","PARA LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN TÉRMICA:\n\nMicroturbina a gas: se deberá especificar los siguientes aspectos:\n●\tMarca y modelo/referencia de la turbina o microturbina\n●\tPotencia nominal (kW)\n●\tVelocidad nominal (rpm)\n●\tEficiencia nominal (%)\n\nMotor de combustión interna: se deberá especificar los siguientes aspectos:\n●\tMarca y modelo/referencia del motor\n●\tPotencia nominal (MW)\n●\tVelocidad nominal (rpm)\n●\tEficiencia nominal (%)"]
[null,null,null,null,"Chiller eléctrico: se deberá especificar los siguientes aspectos, según corresponda:\n●\tMarca y modelo/referencia del chiller\n●\tTipo de compresor (hermético, semihermético, scroll, tornillo, centrífugo)\n●\tSistema de enfriamiento (por aire, por agua)\n●\tNúmero de compresores\n●\tCapacidad de enfriamiento (TR)\n●\tCOP (Coefficient of Performance), EER (Energy Efficiency Ratio) o IPVL (Integrated Part Load Value)\n\nChiller de absorción: se deberá especificar los siguientes aspectos:\n●\tMarca y modelo/referencia del chiller\n●\tFuente de energía (vapor de agua, agua sobrecalentada, gases de escape, energía solar y quemadores eficientes)\n●\tPotencia frigorífica (kWt) o\n●\tCOP (Coefficient of Performance)"]
[null,null,null,null,"PARA LA CENTRAL DE BOMBAS:\n\nBomba centrífuga: se deberá especificar los siguientes aspectos:\n●\tMarca y modelo/referencia de la bomba\n●\tTipo\n●\tPotencia nominal (kW)\n●\tCaudal de diseño"]
[null,null,null,null,"PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN:\n\nTuberías, codos y TEs: se deberá especificar los siguientes aspectos, según corresponda:\n●\tTemperaturas de operación (°C):\n●\tPresiones de operación (bar):\n●\tLongitud (m):\n●\tDiámetro (mm):\n●\tAngulo, para codo (45° o 90°)\n●\tMaterial del aislamiento (si aplica)\n●\tConductividad térmica del aislamiento (si aplica)"]
[null,null,null,null,"PARA LAS CENTRALES DE INTERCAMBIO TÉRMICO CON LOS USUARIOS FINALES:\n\nIntercambiador de calor. Se deberá especificar, según corresponda:\n●\tTipo (de tubos, termo soldado, de placas)\n●\tUso\n●\tÁrea de transferencia de calor (m2)\n●\tEfectividad (%) Válvula\n●\tMarca y modelo/referencia de la válvula\n●\tTipo\n\nMedidor de flujo de agua\n●\tMarca y modelo/referencia del medidor\n●\tTipo\n●\tDiámetro (mm)"]
[null,"Implementa ción de nuevos y modernos sistemas de medición","Implementación de nuevos y modernos sistemas de medición.","Sistema de Medición Avanzada: Sistema de medición con funcionalidades que facilitan la comunicación entre el prestador del servicio de electricidad y los usuarios finales, propiciando su activa participación mediante la gestión de los datos registrados.\n\nLas funcionalidades consideradas son:\n●\tAlmacenamiento\n●\tComunicación bidireccional\n●\tCiberseguridad\n●\tSincronización\n●\tActualización y configuración\n●\tAcceso al usuario\n●\tLectura\n●\tMedición horaria\n●\tConexión, desconexión y limitación\n●\tAntifraudes\n●\tRegistro de medición bidireccional\n●\tCalidad del servicio\n●\tPrepago\n\nMedidor avanzado de energía eléctrica: Dispositivo que mide y registra datos de uso de energía eléctrica de los usuarios, en intervalos máximos de una hora, con capacidad de almacenar y transmitir dichos datos, por lo menos, con frecuencia diaria. La información registrada se podrá utilizar, entre otros fines, para la gestión comercial, la planeación y operación del sistema y la gestión de pérdidas.\n","Medidores de medición avanzada: se deberán especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia del medidor\n●\tTensión (V)\n●\tNúmero de fases\n●\tTecnología de comunicación\n●\tFuncionalidades con las que cuenta el medidor"]
[null,"Diseño e Implementa ción\tde SGEn","Incluye equipos de submedición y servicios de diseño e implementación de un Sistema de Gestión de la Energía SGEn y el servicio de certificación en ISO 50001 o NTC/ISO 50001.","Sistema de Gestión de la Energía –SGEn-: Conjunto de elementos interrelacionados mutuamente o que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos.","Certificación en ISO 50001 o NTC/ISO 50001: se hará a partir de los contratos o documentos similares que emitida el ente acreditado sobre el proceso de certificación nacional o internacional que adelante el solicitante. Se deberá especificar \n●\tProveedor \n●\tAlcance del servicio. "]
[null,null,null,null,"Servicios de diseño e implementación del sistema de gestión de la energía: se deberá adjuntar contratos o documentos similares. Se deberá especificar \n●\tProveedor \n●\tAlcance del servicio. "]
[null,null,null,null,"Equipos de submedición de consumos de energía: estos deben derivarse de las necesidades identificadas en la implementación del sistema de gestión, la verificación se hará a partir de los resultados de la revisión energética.\n\nSe deberá especificar, según corresponda:\n●\tMarca y modelo/referencia del medidor\n●\tTensión de referencia (V)\n●\tCorriente máxima (A)\n●\tFlujo (m3/h)"]
[]
[null,"SECTOR RESIDENCIAL"]
[null,"ACCIONES Y MEDIDAS","ALCANCE DEL PROYECTO SUSCEPTIBLE DE LOS \nBENEFICIOS Y DEFINICIONES","DEFINICIONES","EQUIPOS, ELEMENTOS O MAQUINARIA Y/O SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE LOS \nINCENTIVOS"]
[null,"Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica (iluminación)",null,null,"Iluminación. Incluye equipos, elementos o maquinaria para sistemas de que empleen tecnología LED, sustitución de luminarias con tecnología LED y automatización. Solo se admitirán solicitudes a partir de una potencia instalada acumulada en iluminación de 5 kW. Las fuentes luminosas deben cumplir las siguientes características técnicas:\n\n●\tEficacia luminosa: 90 lm/W o superior para iluminación interior y 130 lm/w o superior para iluminación exterior\n●\tVida útil: al menos 15.000 horas\n●\tFactor de potencia: ≥ 0.9\n●\tTHD: < 20%\n\nSe deberá indicar marca y modelo/referencia de la(s) fuente(s) de iluminación.\n\nLos diseños y rediseños correspondientes deben cumplir con lo indicado en el RETILAP. Para el efecto, se deberán adjuntar las salidas del software de diseño del proyecto específico.\n\nPara los sistemas de control se consideran atenuadores (dimmers) y sensores de ocupación y de tiempo.\n\nSe deberá especificar:\n\n●\tMarca y modelo/referencia del equipo\n●\tTipo de equipo"]
[null,"Mejoramiento de la eficiencia energética en edificaciones (pinturas atérmicas, extractores eólicos y otros medios de acondicionami ento ambiental por medios naturales)","Incluye servicios de diseño del proyecto así como equipos, elementos o maquinaria que correspondan a medidas pasivas, en los términos de lo estipulado en la Resolución MVDT 549 de 2015 o aquellas que la modifiquen complementen o sustituyan y el servicio asociado al proceso de certificación (en construcción sostenible o energética de edificaciones).\n\nDichos equipos, elementos o maquinaria deben contribuir al mejoramiento de la construcción y la adecuación arquitectónica de edificaciones con el propósito de reducir el consumo de energía en edificaciones y solo aplicarán a las edificaciones que se encuentren certificadas en su fase de diseño, por un ente certificador acreditado nacional o internacionalmente en construcción sostenible.","Aislamiento térmico para edificaciones: Material que se caracteriza por su alta resistencia térmica, utilizado para reducir la transferencia de calor por conducción, radiación o convección hacia el interior de las edificaciones.\n\nCertificación Energética de Edificaciones: Herramienta de aplicación voluntaria, empleada para identificar el desempeño energético de una edificación a través de un proceso de verificación de criterios y estándares a lo largo de las fases de diseño y construcción. Supone el reconocimiento, por una organización independiente, de los valores energéticos de la edificación a través de la aplicación de una metodología de evaluación aceptada nacional o internacionalmente.\n\nExtractor Eólico: Sistema de ventilación que utiliza la energía del viento en el exterior de la cubierta para propiciar la rotación de un conjunto de aletas y favorecer la circulación de aire en el interior de un recinto. Aún en ausencia de viento, el flujo ascendente del aire caliente saliendo del interior del inmueble produce el funcionamiento del extractor.\n\nPintura atérmica (o térmica): pintura que tiene la propiedad de romper puentes térmicos evitando así la transferencia de calor\ndesde el ambiente a una superficie o entre dos o más materiales.\n\nPuede aplicarse tanto en superficies interiores como exteriores (paredes y techos de diferentes materiales) para aislar térmicamente los recintos en climas cálidos o fríos.","Aislamiento térmico para edificaciones: Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del aislamiento\n●\tUso\n●\tMaterial constitutivo del aislamiento\n●\tTipo (preformado, flexible, semirrígido o rígido)\n●\tLongitud (m) (si aplica)\n●\tÁrea (m2) (si aplica)\n●\tEspesor (mm)\n●\tCantidad\n●\tConductividad térmica\n●\tLímites de temperatura de operación (°C)"]
[null,null,null,null,"Extractor Eólico: Se deberá especificar:\n●\tMaterial de fabricación\n●\tDimensiones del extractor (mm)\n●\tPeso (kg)\n●\tCaudal de diseño (m3/seg)"]
[null,null,null,null,"Pintura atérmica: Se deberá especificar:\n●\tMarca y referencia de la pintura\n●\tConductividad térmica del producto (W/K·m)\n●\tCantidad (gal)"]
[null,null,null,null,"Ventana o fachada con control solar: Se deberá especificar:\n●\tMarca y modelo/referencia del elemento\n●\tTransmisión térmica del producto (W/K*m)\n●\tGanancia de calor o coeficiente de sombra (%)\n●\tTransmisión luminosa (%)\n●\tCantidad (m2)"]
[null,null,null,null,"Servicio de Certificación Energética de Edificaciones: La verificación sobre este servicio se hará a partir de pre certificado de fase de diseño expedido en el marco del proceso de certificación nacional o internacional que adelante el solicitante.\n\nTambién se incluyen los servicios de diseño de arquitectura e\ningeniería tanto para medidas pasivas como medidas activas, es decir, los diseños para el dimensionamiento, especificaciones de equipos y el control asociado a los sistemas eléctrico, iluminación, aire acondicionado, ventilación, Building Management System (BMS), los servicios profesionales de ingeniería en commissioning y de modelación energética.\n\nSe deberán adjuntar contratos o documentos similares. En caso de presentarse diseños, éstos deberán estar debidamente presentados y firmados por profesionales competentes para tal fin. Se deberá especificar:\n●\tProveedor\n●\tAlcance del servicio"]
[null,"Implementació n de estufas mejoradas de leña","Elementos y equipos para la implementación de programas masivos de estufas mejoradas de leña presentados por entes territoriales, corporaciones ambientales u Organizaciones No Gubernamentales.","Estufa Mejorada de Leña: estufa que ofrece una combustión más completa y una menor emisión de humo al interior de las viviendas en comparación con una estufa de leña tradicional, con una eficiencia térmica de al menos 20% según la aplicación del WBT (Water Boiling Test) a una altura de referencia de 2500 msnm. Puede emplear leña, carbón vegetal o cualquier residuo\nvegetal de bajo poder calórico.","Estufa Mejorada de Leña: estufa que ofrece una combustión más completa y una menor emisión de humo al interior de las viviendas en comparación con una estufa de leña tradicional, con una eficiencia térmica de al menos 20% según la aplicación del WBT (Water Boiling Test) a una altura de referencia de 2500 msnm. Puede emplear leña, carbón vegetal o cualquier residuo vegetal de bajo poder calórico."]

{"sheet":"Listas","index":3,"n_rows":40,"n_cols":10,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"Rol Solicitante principal",null,"Rol Solicitante secundario",null,"Recurso Energético - Tipo de FNCE Biomasa ",null,"Tecnología - Tipo de FNCE Biomasa ",null,"Departamentos"]
[]
[null,"Dueño del proyecto",null,"Entidad Bancaria",null,"Bagazo",null,"Combustión directa",null,"AMAZONAS"]
[null,null,null,"Instalador",null,"Biogás",null,"Digestión anaerobia",null,"ANTIOQUIA"]
[null,null,null,"Importador",null,"Calor Residual",null,"Gasificación",null,"ARAUCA"]
[null,null,null,null,null,"Repoblaciones Residuales Energéticas",null,"Pirólisis",null,"ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"]
[null,null,null,null,null,"Residuos Agrícolas (desechos de los cultivos)",null,"Otra",null,"ATLANTICO"]
[null,"Tipo de Generador",null,"Niveles de tensión",null,"Residuos Pecuarios (excremento de los animales)",null,null,null,"BOGOTA D.C."]
[null,null,null,null,null,"Residuos Sólidos Urbanos (orgánicos)",null,"Tecnología - Tipo de FNCE De Mares",null,"BOLÍVAR"]
[null,"Autogenerador",null,"Nivel 4: mayor o igual a 57.5 kV y menor a 220 kV.",null,"Otro",null,null,null,"BOYACÁ"]
[null,"Cogenerador",null,"Nivel 3: mayor o igual a 30 kV y menor a 57.5 kV.",null,null,null,"Otra",null,"CALDAS"]
[null,"Generador",null,"Nivel 2: mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV.",null,"Recurso Energético - Tipo de FNCE De Mares",null,null,null,"CAQUETÁ"]
[null,null,null,"Nivel 1: menor a 1 kV.",null,null,null,"Tecnología - Tipo de FNCE Eólica",null,"CASANARE"]
[null,null,null,null,null,"Agua de mar",null,null,null,"CAUCA"]
[null,"Tipo de FNCE (Ley 1715 de 2014)",null,"Tipo de FNCE",null,null,null,"Eólica",null,"CESAR"]
[null,null,null,null,null,"Recurso Energético - Tipo de FNCE Eólica",null,"Otra",null,"CHOCÓ"]
[null,"Biomasa",null,"Biomasa",null,null,null,null,null,"CÓRDOBA"]
[null,"De mares",null,"De mares",null,"Viento",null,"Tecnología - Tipo de FNCE Geotérmica",null,"CUNDINAMARCA"]
[null,"Eólica",null,"Eólica",null,null,null,null,null,"GUAINÍA"]
[null,"Geotérmica",null,"Geotérmica",null,"Recurso Energético - Tipo de FNCE Geotérmica",null,"Central de vapor seco",null,"GUAVIARE"]
[null,"Pequeña Central Hidroeléctrica - PCH",null,"PCH",null,null,null,"Central flash",null,"HUILA"]
[null,"Solar ",null,"Solar",null,"Vapor",null,"Central de ciclo binario",null,"LA GUAJIRA"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Otra",null,"MAGDALENA"]
[null,null,null,"Sector",null,"Recurso Energético - Tipo de FNCE PCH",null,null,null,"META"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tecnología - Tipo de FNCE PCH",null,"NARIÑO"]
[null,null,null,"Residencial",null,"Agua ",null,null,null,"NORTE DE SANTANDER"]
[null,null,null,"Industrial",null,null,null,"Hidráulica",null,"PUTUMAYO"]
[null,null,null,"Transporte",null,"Recurso Energético - Tipo de FNCE Solar",null,"Hidrocinética",null,"QUINDIO"]
[null,null,null,"Terciario (comercial, público y de servicios)",null,null,null,"Otra",null,"RISARALDA"]
[null,null,null,"Generación eléctrica",null,"Sol",null,null,null,"SANTANDER"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tecnología - Tipo de FNCE Solar",null,"SUCRE"]
[null,null,null,"Unidad de Medida",null,"Selección",null,null,null,"TOLIMA"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Concentración solar de potencia",null,"VALLE DEL CAUCA"]
[null,null,null,"metros",null,"X",null,"Fotovoltaica",null,"VAUPÉS"]
[null,null,null,"unidad",null,null,null,"Solar térmica para calentamiento de agua",null,"VICHADA"]
[null,null,null,"unidades",null,null,null,"Otra"]
[null,null,null,"Kilogramos"]

{"sheet":"GLOSARIO","index":4,"n_rows":34,"n_cols":3,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2]]}
[]
[null,"GLOSARIO "]
[null,"Alcance:","objeto contractual del servicio dentro del proyecto. "]
[null,"Área del proyecto:","espacio en metros cuadrados que ocupará el proyecto. (m2)"]
[null,"Autogenerador a gran escala AGGE: ","autogenerador con potencia instalada superior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya. (1MW)"]
[null,"Autogenerador a pequeña escala AGPE: ","autogenerador con potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya. (1MW)"]
[null,"Capacidad instalada:","potencia máxima en kilovatios del sistema de generación. (kW)"]
[null,"Contacto","nombre completo, correo electrónico y teléfono de la persona a cargo de la solicitud."]
[null,"Costo de generación sin el proyecto (COP/kWh):","valor en pesos colombianos por kilovatio/hora que el usuario paga actualmente."]
[null,"Depósito de acumulación: ","cantidad máxima del tipo de fluido que se puede almacenar para uso inmediato."]
[null,"Eficiencia óptica%: ","cociente de la energía térmica útil frente a la energía solar total recibida."]
[null,"Eficiencia de la planta (%): ","relación entre la energía en el punto de carga y la energía prevista producida por el generador. Estos valores oscilan entre un 70 a 90%."]
[null,"Energía Generada ","energía eléctrica en kilovatios hora generada por el proyecto en el año. (kWh/año)"]
[null,"Etapa del proyecto en FNCE: ","Inversión: estudios técnicos, financieros, económicos y ambientales definitivos, montaje e inicio de ejecución.\n\nPreinversión: investigación y desarrollo tecnológico o formulación e investigación preliminar.\n\nOperación: administración, operación y mantenimiento."]
[null,"Factor de Planta (%): ","relación entre la energía real generada durante un período y la energía generada en su capacidad máxima en ese mismo período. Factores de planta promedio: Solar FV: 26%, Eólico: 57%, Biomasa: 70%, Geotérmica: 80%, PCH: 54%"]
[null,"Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE): ","recursos de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía nuclear o atómica y las FNCER. "]
[null,"Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER): ","recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. "]
[null,"Modelo/ Referencia:","Identificación alfanumérica con las características técnicas principales de un equipo o elemento. "]
[null,"Normas técnicas","documentos aprobados por organismos de normalización reconocidos en el ámbito nacional e internacional en los cuales se establecen criterios técnicos y de calidad de un producto. Por ejemplo: IEC, UL, RETIE, NTC entre otras."]
[null,"Recurso Energético: ","fuente de energía. Ejemplo: agua, bagazo, biogás, calor residual, residuos agrícolas (desechos de los cultivos), residuos pecuarios (excremento de los animales), residuos sólidos urbanos (orgánicos), sol, vapor, viento."]
[null,"Sector donde se realizará el proyecto: ","sector de consumo de la energía: residencial, industrial, transporte, terciario y generación eléctrica. Éste último tiene como finalidad la venta de energía."]
[null,"Sector productivo: ","sector en el cual la persona jurídica desempeña su actividad económica, según la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)."]
[null,"SIN: ","sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios."]
[null,"Solicitante principal:","dueño de los activos."]
[null,"Solicitante secundario: ","Puede ser la siguiente persona natural o jurídica:\n- Entidad Bancaria con la cual el dueño del activo haya suscrito un contrato de Leasing Financiero con Opción Irrevocable de compra. En este caso se debe anexar el contrato del leasing financiero. \n\n- Instalador, con el cual contractualmente desarrolle las actividades de montaje del proyecto de generación.\n\n- Importador.  "]
[null,"Tecnología: ","Aerogenerador: generación de energía eléctrica accionado por la fuerza del viento.\n\nCombustión Directa: generación de energía eléctrica y térmica mediante la reacción química entre un combustible y el aire.\n\nConcentración Solar de potencia: generación de energía térmica y eléctrica a partir del calentamiento de un fluido por medio de la energía contenida en la radiación solar.\n\nDigestión Anaerobia: generación de energía eléctrica y térmica a partir del biogás producido por microrganismos mediante la descomposición de materia biodegradable en ausencia de oxígeno. \n\nEmbalse: generación de energía eléctrica accionada por la fuerza del agua. (creación de embalses artificiales para tal fin). \n\nHidrocinética: generación de energía eléctrica accionada por la fuerza del agua. (el agua es canalizada a través de diques y tuberías\n\nFilo de Agua: generación de energía eléctrica accionada por la fuerza del agua. (desviaciones realizadas a los causes de los ríos para tal fin).\n\nFotovoltaica: generación de energía eléctrica a partir de la radiación solar. \n\nGasificación: generación de energía eléctrica y térmica a partir de la combustión de la biomasa bajo condiciones de alta temperatura y en presencia de un agente gasificante (aire, oxígeno, vapor de agua, entre otros)\n\nPirolisis: generación de energía eléctrica y térmica a partir de la descomposición química de la biomasa en ausencia de oxígeno.\n\nSolar térmica para calentamiento de agua: generación de energía térmica a partir del calentamiento de un fluido por medio de la energía contenida en la radiación solar.\n\n\tVapor seco: generación de energía eléctrica a partir del vapor seco a la salida del reservorio geotérmico.\n\tVapor flash: generación de energía eléctrica a partir del vapor a la salida a la salida del reservorio geotérmico. (utilizan cámaras flash debido a los yacimientos con vapor húmedo)"]
[null,"Temperatura de salida °C: ","Temperatura a la cual se va a utilizar el fluido."]
[null,"Tipo de FNCE","Biomasa: recurso energético, materia orgánica. \n\nDe mares: recurso energético; fenómenos naturales marinos: mareas, oleaje, corrientes marinas, gradientes térmicos oceánicos, gradientes de salinidad, entre otros.\n\nEólica: recurso energético; el viento.\n\nGeotérmica: recurso energético calor que yace del subsuelo terrestre.\n\nPequeña Central Hidroeléctrica: recurso energético; agua. Su capacidad debe ser menor o igual a 10MW. \n\nSolar: recurso energético; el sol."]
[null,"Tipo de generador:","Autogenerador: Persona natural o jurídica que genera energía eléctrica principalmente, para atender sus propias necesidades.  \n\nCogenerador: Persona natural o jurídica que genera una producción combinada de energía eléctrica y térmica.\n\nGenerador: Persona jurídica que genera energía eléctrica exclusivamente para la venta."]
[null,"Tipo de proyecto:","Generación eléctrica: proceso en el cual se transforma un tipo de energía (no eléctrica) para generar energía eléctrica. \n\nDiferente a la generación eléctrica: proceso en el cual se transforma un tipo de energía para generar energía lumínica, térmica, química, mecánica, entre otras."]
[null,"Unidad de medida: ","Referencia de la cantidad solicitada. Por ejemplo: unidades, metros, kilogramos, entre otras. "]
[null,"Valor de la inversión objeto del beneficio antes de impuestos: ","suma en pesos colombianos antes de IVA, de los equipos y servicios solicitados en los anexos 4 y 5."]
[null,"Vida útil del proyecto:","ciclo de vida útil del proyecto en años. (años)"]
[null,"Zonas No Interconectadas (ZNI): ","se entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN)."]

{"sheet":"Hoja4","index":5,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Tipo de FNCE",null,"Sector",null,"Tipo Generación"]
[null,"Biomasa",null,"Residencial",null,"Autogenerador a pequeña escala"]
[null,"De Mares",null,"Industrial",null,"Autogenerador a gran escala"]
[null,"Eólica",null,"Transporte",null,"Cogenerador"]
[null,"Geotérmica",null,"Terciario",null,"Generador Distribuido"]
[null,"Pequeña Central Hidroeléctrica",null,"Generación Eléctrica",null,"Generador para despacho centralizado"]
[null,"Solar",null,null,null,"Planta Menor"]
[]
[]
[null,"Recurso",null,"Tecnologia"]
[null,"Agua",null,"Aerogenerador"]
[null,"Bagazo",null,"Combustión Directa"]
[null,"Biogas",null,"Concentración solar de potencia"]
[null,"Calor Residual",null,"Digestión Anaerobia"]
[null,"Repoblaciones Forestales Energéticas",null,"Embalse"]
[null,"Residuos Agrícolas",null,"Hidrocinética"]
[null,"Residuos Pecuarios",null,"Filo de Agua"]
[null,"Residuos Sólidos ",null,"Fotovoltaica"]
[null,"Sol",null,"Gasificación"]
[null,"Vapor",null,"Pirólisis"]
[null,"Viento",null,"Solar Térmica para Calentamiento de Agua"]
[null,null,null,"Vapor Seco"]
[null,null,null,"Vapor Flash"]